

**Rozdělení dílů**



V kroku jedna si rozdělíme díly dle jednotlivých délek a podle přiloženého návodu.

**Složení opěrné části a základny lehátka**



V kroku dva si složíme díly jednotlivých délek dle návodu vedle sebe a poté nimi protáhneme konopné lano pro upevnění celé konstrukce.

**Zpevnění základny lehátka a přidání sedací části**



Ve třetím kroku mezi krátké části lehátka přidáme dřevěné díly sedací části dle návodu a protáhneme skrze ně dlouhé konopné lano zpět.

**Svázání sedací části**



V kroku čtyři jsme přes přidané díly z kroku tři protáhli krátké konopné lano, abychom mohli utáhnout sedací část samotného lehátka.

**Svázání opěrné části**



V kroku pět protáhneme krátké konopné lano skrze otvory nejdelších dílů lehátka a tímto upevníme celou opěrnou část.

**Utažení a dokončení lehátka**



V kroku šest dotáhneme lana u opěrné i sedací části a uděláme na koncích uzle. Tím lehátko vyrovnáme.